|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Навантаження,**  **кг/пог.м** | **Поперечний переріз балок, мм при довжині прольоту, м** | | | | | | |
| **3,0** | **3,5** | **4,0** | **4,5** | **5,0** | **5,5** | **6,0** |
| **150** | **50×140** | **50×160** | **60×180** | **80×180** | **80×200** | **100×200** | **100×220** |
| **200** | **50×160** | **50×180** | **70×180** | **70×200** | **100×200** | **120×220** | **140×220** |
| **250** | **60×160** | **60×180** | **70×200** | **100×200** | **120×200** | **140×220** | **160×220** |
| **350** | **70×160** | **70×180** | **80×200** | **100×220** | **120×220** | **160×220** | **200×220** |

***Підбір поперечного перерізу дерев’яних балок***